Das ATOS-Magazin 6/97
ATOS Hardware

# Nemesis Beschleunigung

Von Michael Ruge und Oliver Heun

Inhalt:
Nemesis Erfahrungsbericht
CPU/BUS-Beschleunigung
Die FPU
Der DSP
Nemesis und Video
Schalten und Ausschalten des Nemesis
Licht und Schatten
Fenster in die Zukunft
Nemesis: Fazit

Der Nemesis Beschleuniger von Titan Designs UK ist eine kleine Platine, die den Falcon030 auf maximal 25MHz Bus- und CPU Takt beschleunigt. Die englische Anleitung läßt derzeit noch einige Fragen offen. Sie ist zwar klar in mehrere Kapitel gegliedert und die s/w-Abbildungen helfen weiter, aber ab und zu sind noch einige Mißverständnisse im englischen Original vorhanden, die aber in der deutschen Anleitung (derzeit in Arbeit) durch zusätzliche Ausführungen (in Wort bzw. Wort und Bild) bereinigt werden.

Falls der Falcon030 noch keinen Clockpatch für den 16MHz Taktpfad hat, so muß unbedingt die Pufferplatine mit dem 7404 IC zuerst eingelötet werden. Dazu werden wie bekannt drei SMD-Widerstände entfernt, um anschließend durch die Verdrahtung der Pufferplatine ersetzt zu werden.

Nachdem die Pufferplatine eingesetzt und ein Funktionstest durchgeführt wurde, wird die Nemesis Platine ab besten zwischen dem Uhrenchip und dem Ventilator plaziert.

Um die einzelnen Drähte mit den neuen Taktfrequenzen anlöten zu können, müssen vorher einige Modifikationen durchgeführt werden. Dazu gehören das Auslöten einer Spule, dem Auslöten oder Durchtrennen von vier IC-Anschlüssen an den beiden ACIA ICs und dem Durchkratzen einer SMD-Leiterbahn am SDMA Chip. Bei der DSP Beschleunigung muß auch noch eine SMD-Leiterbahn durchgekratzt werden.

Wer eine SpeedResolutionCard oder eine FX Karte im Rechner hat, kann sich die Auslöt- und Durchkratzarbeit sparen. Hier müssen nur die alten Drähte an den entsprechenden Punkten durch die Verdrahtung des Nemesis ersetzt werden.

Nach jeder Aktion sollte ein Funktionstest des Rechner durchgeführt werden, falls laut der Anleitung ein Programm dazu erforderlich ist, so liegt dieses auf der Originaldiskette bei.

Nemesis Erfahrungsbericht

Copyright © by ATOS
Letzte Aktualisierung am 2. Dezember 1997