Das ATOS-Magazin 6/97
ATOS Hardware
Nemesis Beschleunigung

# Schalten und Ausschalten des Nemesis

Leider gibt es Programme, die sich um ordentliche Synchronisierung nicht besonders gut kümmern. Die werden mit dem völlig neuen Bustakt von 25MHz gar nicht glücklich und hängen sich leider oft auf, z.B. mag der Graomf-Tracker die 25MHz gar nicht und auch einige Disketten-/Festplattentools mögen die DMA-Beschleunigung nicht, hier sollte man den Nemesis vielleicht besser mal ausschalten.

Das stört aber nicht, denn der Nemesis ist primär beim Einschalten des Falcons AUS, das heißt, Sie schalten einen ganz normalen Falcon ein. Erst durch das Starten der Programme NEM_HI oder NEM_LO wird der Nemesis eingeschaltet auf 25, bzw. 20 MHz. Die lassen sich auch im Desktop aktivieren, auch bei einem laufenden System! Startet man NEM_OFF, ist der Nemesis wieder passiv.

Wer also Spiele spielen will oder Demos ansehen möchte, die sich mit den 25MHz nicht vertragen, wird dies nach wie vor können, denn der Nemesis ist dann einfach nicht vorhanden.

Licht und Schatten

Copyright © by ATOS
Letzte Aktualisierung am 2. Dezember 1997