Das ATOS-Magazin 6/97
ATOS Reportagen
STEmulator professional
Der erste Start

# Konfiguration Schnittstellen

Dies ist der richtige Ort, um das an den PC angeschlossene Modem einzubinden, ebenso wie der eventuell vorhandene Joystick. Leider nur theoretisch, weil zumindest hier auf dem Testrechner der Joystick nicht erkannt wurde.

Bei der Einstellung der parallelen Schnittstelle des Atari kann diese direkt auf den PC-Port LPT1 gelegt werden, der dann allerdings anderen Programmen nicht mehr zu Verfügung steht.

Ebenso kann aber über den Windows-Spooler gedruckt werden, wie das auch unter MagiC PC geschieht.

Das Verhalten der Maus kann hier ebenfalls beeinflußt werden. Normalerweise kann die Maus jederzeit aus dem Atari Window herausgeschoben werden, wodurch die Atari-Programme sich vollkommen in die Windows Umgebung integrieren. Allerdings gibt es Programme, die die Interrupt-Steuerung der Maus direkt übernehmen, z.B. Signum!3 oder Omikron Basic. Diese Programme kommen nicht damit zurecht, wenn die Maus aus dem Fenster gezogen wird. Um auch solche Programme zu verwenden, gibt es einen Exclusiven Maus-Modus, in dem die Maus das Atari-Fenster nicht verlassen kann.

Das "Mausfeeling" war wirklich sehr angenehm im Vergleich zu MagiC PC.

Konfiguration Extra

Copyright © by ATOS
Letzte Aktualisierung am 2. Dezember 1997