Das ATOS-Magazin 6/97
ATOS Hardware
4 Buchstaben, 3 Rufnummern, 2 Leitungen

# TKR ProLink / ELSA MicroLink ISDN/TLV.34

Da ISDN-Karten und -Adapter analoge Fax- und DFÜ-Funktionen standardmäßig lediglich über mehr oder weniger stabil implementierte Software-Emulationen zur Verfügung stellen (die dann üblicherweise lediglich für die Windows-Plattformen angeboten werden), erfüllt ein kombiniertes ISDN/Analog-Modem den Traum vieler Nutzer anderer Plattformen, die kein Interesse daran haben, permanent zwischen zwei DFÜ-Geräten wechseln zu müssen.

Das auch von der mit anerkannt gutem Atari- und Mac-Support aufwartenden Kieler Firma TKR unter dem Namen "ProLink" angebotene ELSA MicroLink ISDN/TL.V34 kombiniert ein Voice-fähiges V.34-Fax-Modem mit einem ISDN-Adapter, der auch Kanalbündelung unterstützt. Für den Betrieb am Atari oder Apple Macintosh läßt sich das ProLink genauso einfach konfigurieren wie ein "normales" Modem (Anm. VR: ich habe das vorherige V.34-Modem TKR TriStar einfach durch das ProLink ersetzt und konnte auf Anhieb mit CoNnect Mailboxen (analoge und ISDN-Anschlüsse) anwählen und mit QFax Pro 4.08 Faxe verschicken).

Das Gerät ist intelligent genug, beim Aufbau der Verbindung zu erkennen, ob die Gegenstelle eine ISDN- oder analoge (Fax bzw. Modem) Verbindung aufbauen kann und stellt den entsprechenden Kontakt her. Schlägt die zunächst geprüfte ISDN-Verbindung fehl, hört man das vertraute Modem-Fiepen aus dem Lautsprecher. Bei der Anwahl benötigt man somit lediglich ein ATD[Rufnummer]. Soll das ProLink ausschließlich eine analoge bzw. nur eine ISDN-Verbindung aufbauen, kann im Anwählbefehl ein "N" (ATDN[Rufnummer]) bzw. ein "I" (ATDI[Rufnummer]) mitgegeben werden.

Neben dem Vorteil, daß das ProLink nur eine serielle Schnittstelle am Computer benötigt (die idealerweise aber mit mindestens 115200 Baud betrieben werden sollte, um die ISDN-Übertragungsgeschwindigkeit ausnutzen zu können), bietet es noch die Möglichkeit, ganz auf eine TAE-Dose am Schreibtisch verzichten zu können - das ProLink wird ausschließlich am S0-Bus betrieben.

Was ist ISDN überhaupt?

Copyright © by ATOS
Letzte Aktualisierung am 2. Dezember 1997