Das ATOS-Magazin 6/97
ATOS Software
TOSBOX 1.0

# Die Installation von TOSBOX

Die Installation ist ganz einfach. Zum Betrieb werden nur die Dateien TB.EXE und TB.INI benötigt, die in einen beliebigen Ordner kopiert werden können. In der INI-Datei wird eingetragen, wo das ROM-Image zu finden ist, wieviel Speicher zur Verfügung gestellt wird, in welcher Auflösung das System läuft (davon gibt es von 640*400*2 bis 1024*768*16 so ziemlich alles) welche Ordner als Atari-Laufwerke angemeldet werden, welche Schnittstellen für Drucker und Modem benutzt werden und einiges mehr. Im Gegensatz zu PaCifiST wird das Diskettenlaufwerk tatsächlich benutzt und man kann das CD-ROM-Laufwerk problemlos als Atari-Laufwerk anmelden.

Man kann auch mehrere INI-Dateien anlegen und TOSBOX mit der gerade benötigten INI-Datei starten. Man muß nur beim Aufruf den Namen dieser Datei als Parameter mit eingeben; als Default wird die Datei TB.INI geladen. Dadurch ist es leicht möglich, den Atari in der gerade benötigten Auflösung zu starten.

Es geht los

Copyright © by ATOS
Letzte Aktualisierung am 2. Dezember 1997