Das ATOS-Magazin 6/97
ATOS Hardware
Nemesis Beschleunigung

# Die FPU

Die FPU läßt sich direkt an den hohen Nemesis-Takt anschließen und erreicht damit 50/40 MHz, je nach Einstellung des Nemesis. Leider muß man hier gnadenlos darlegen, das man auch eine entsprechend vom Hersteller freigegebene Version der FPU mit 40 oder 50MHz benötigt wird. Tut es das, werden Programme wie POV-Ray, Raystart, MPEG- Fever und alle anderen, die die 68882 nutzen, nochmals ordentlich an Tempo zulegen.

Der DSP

Copyright © by ATOS
Letzte Aktualisierung am 2. Dezember 1997