Das ATOS-Magazin 6/97
ATOS Reportagen
STEmulator professional
Der erste Start

# Konfiguration Bildschirm

Hier kann die gewünschte Bildschirmauflösung gewählt werden. Folgende Modi werden vom Emulator angeboten:

640*400 | Monochrom
640*200 | 4 Farben
320*200 | 16 Farben

TT Mid-Auflösung:
800*608
1024*768

Außerdem besteht die Möglichkeit, eine beliebige Auflösung einzustellen.

Daneben bietet der STEmulator noch verschiedene Bildschirmmodi an. Größte Kompatibilität soll mit dem Modus VDI TOS erreicht werden. Hierbei überläßt STemulator dem VDI im TOS das komplette Zeichnen.

Mit der Einstellung VDI Patched benutzt der STemulator zum Zeichnen teilweise eigene Routinen, um den Bildschirm-Aufbau zu beschleunigen.

Schließlich gibt es noch die Modi: GDI-Mono bzw. GDI-Color. Im GDI-Mono Modus wird zur Darstellung der Grafik das GDI des Windows 95 benutzt; hierdurch soll eine bis zu sechzigfach schnellere Bildschirmdarstellung erreicht werden als auf einem normalen 8 MHz Atari.

Tatsächlich waren alle Modi hier auf dem Win95-Testrechner kaum zu unterscheiden, was die subjektive Wahrnehmung anging. Lediglich in den Auflösung ST-Low mit dem Bildschirmmodus VDI TOS war zu bemerken, daß es gemächlicher zuging. Auf dem NT4.0-Rechner waren die GDI-Treiber nicht benutzbar, da viele Grafikelemente (wie Icons oder Buttons) einfach schwarz gezeichnet wurden.

Konfiguration Speicher

Copyright © by ATOS
Letzte Aktualisierung am 2. Dezember 1997