Das ATOS-Magazin 6/97
ATOS Hardware
4 Buchstaben, 3 Rufnummern, 2 Leitungen

# ISDN "Modems": A/B Wandler

Die andere Möglichkeit, einen TOS kompatiblen Computer mit ISDN zu verbinden, ist der Anschluß eines sogenannten A/B Wandlers wie zum beispiel das US Robotics Courier I Modem oder dem ZyXel Elite ISDN (vom dem aber grundlegend abzuraten ist, Sysops können von dieser Schrottkiste ein Hohelied im Schlaf singen).

Gemeinsam ist diesen A/B Wandlern, daß sie entweder direkt am NTBA oder an eine vorhandene ISDN Telekommunikationsanlage angeschlossen werden müssen.

TKR ProLink / ELSA MicroLink ISDN/TLV.34

Copyright © by ATOS
Letzte Aktualisierung am 2. Dezember 1997