Das ATOS-Magazin 6/97
ATOS Hardware

# Installation des Programms

Videlity wird, Black Scorpion-typisch, zunächst auf der Diskette installiert, also mit Namen, Adresse und Seriennummer wird eine ausführbare Version auf der Diskette erzeugt.

Danach steht Videlity zur Verfügung, es besteht aus einem README-Text, dem Programm VIDELTY.PRG für den Auto-Ordner und einem Programm zum Einstellen der Auflösungen VID_CONF.PRG.

Nachdem man Videlity in den Autorodner kopiert hat und einen Reset gemacht hat, wundert man sich zunächst, wo denn die versprochenen Auflösungen bleiben ... Und dann nimmt man sich erstmal das VID_CONF-Programm vor.

Einstellungen des Programms

Copyright © by ATOS
Letzte Aktualisierung am 2. Dezember 1997