Das ATOS-Magazin 1/98
ATOS Hardware
Die Festplatten von Seagate

# Ultra2-SCSI-Anschluß

Ultra2 (LVD - low voltage requirements) ermöglicht eine Datentransferrate von 80 MB/s auf dem SCSI-Bus, benutzt die differentielle Datenübertragung und ermöglicht eine Verkabelungslänge von 12 m mit bis zu 15 Peripherieeinheiten. Dies ist ein deutlicher Unterschied zum derzeit aktuellen Ultra-SCSI-Bus, der bei einer Länge von 3 m lediglich drei angeschlossene Peripheriegeräte erlaubt und bei einem Anschluß von 7 Peripheriegeräten gar auf eine Länge von 1,5 m verkürzt werden muß.

Ultra2-SCSI ist ein Teil der SCSI-3-Spezifikation und wird entweder mit einem 68-Pin-Steckverbinder oder dem neuen 80 Pin breitem SCA-II-Steckverbinder realisiert und benötigt natürlich auch entsprechende SCSI-Controller zum Betrieb.

Seagate-Homepage

Michael Ruge

Geheimnisse des Milan

Copyright © by ATOS
Letzte Aktualisierung am 30. Januar 1998