Das ATOS-Magazin 1/98
ATOS Hardware
Geheimnisse des Milan

# Das Milan Betriebssystem

Das TOS des Milan wird die Versionsnummer 6.00 besitzen und ist ein weiterentwickeltes TOS 4.04 des Falcon030, das nun ein PCI-Bios besitzt und für die anderen Customchips des Milan angepaßt bzw. erweitert wurde.

Die erste Produktionsserie des Milan wird aber noch ein gepatchtes TOS 4.04 des Falcon030 besitzen (weitere Ergänzungen, unter anderem auch an der Optik, sind schon im Gespräch, aber noch ist das endgültige Design noch nicht auf Papier geschrieben).

Es sitzt in einem Flashrom auf der Hauptplatine und bietet dem Benutzer so eine einfache Möglichkeit, das Betriebssystem durch ein GEM-basiertes Programm auf den jeweils aktuellen Stand zu bringen (Eproms programmieren gehört somit beim Milan der Vergangenheit an).

Der Typ ist ein 29F040 (4 Megabit (512K * 8Bit) von AMD, besitzt ein 32-Pin-Gehäuse in PLCC-Ausführung (Plastic Leaded Chip Carrier), der mittels des AMD-0,35-µm Prozeß (das heißt, daß eine Zelle auf dem Chip nur 0,35 µm groß ist) gefertigt wird. Zur Vereinfachung des Platinendesigns benötigt das Flashrom lediglich eine Versorgungsspannung von 5 Volt und beinhaltet organisatorisch gesehen 8 Blöcke von je 64 Kilobyte Größe, die entweder einzeln oder zusammenhängend gelöscht und anschließend neuprogrammiert werden können, wobei 100.000 Lösch- bzw. Programmierzyklen vom Hersteller garantiert werden. Allerdings ist der erste Block geschützt und enthält eine spezielle Bootsoftware. Dies bedeutet, geht ein Flashupdate per Software schief, muß das Gehäuse geöffnet werden um einen Jumper umzusetzen. Dann wird mittels einer Diskette, auf die das Flashfile kopiert wurde, das Update automatisch durchgeführt, nachdem ein Reset ausgelöst wurde.

Milan-Fazit

Copyright © by ATOS
Letzte Aktualisierung am 30. Januar 1998