Das ATOS-Magazin 1/98
Leserbriefe

# VGA-Monitor am Atari ST 1040 STF

Hallo Herr Wiesenfeller!

Ich habe da einige Probleme!
Wie kann ich meinen Atari ST 1040 STF an einen VGA Monitor (Hyundai Delux Scan) anschließen,und wie kann ich das TOS 1.00 auf 2.05 updaten. Für Ihre Hilfe bedanke ich mich im voraus.

Chriss

Hallo Chriss,

an Rainers Stelle antwortet unser Hardware-Experte Michael Ruge:

Also, den 1040STF kann man an den VGA Monitor nur über ein Adapterkabel anschließen. Allerdings geht dann auch nur die S/W-Auflösung mit 640 mal 400 Punkten in S/W.

Den 1040STF kann man nicht auf ein TOS 2.05 aufrüsten, nur das TOS 2.06 ist in der Lage, mit der älteren ST Hardware zurechtzukommen. Das TOS 2.06 ist/war eigentlich nur für die 1040STE und MegaSTE-Geräte gedacht, aber "auf Druck" der Endkunden hat Atari dann eine Anpassung an die älteren Geräte vorgenommen.

Am besten, Sie besuchen die nächste Atari Messe am 04. und 05. April 1998 in Neuss bei Düsseldorf und erwerben dort eine fertige Lösung (selberlöten ist ein etwas größerer Aufwand und man braucht noch entweder ein fertig programmiertes GAL oder einen handelsübliches Programmiergerät für GAL-ICs).

Hier die Bauanleitung zum Selberbasteln:

Einige MultiScan-Monitore haben einen H.- und V.-Frequenz-Arbeitsbereich, der außerhalb der H.- und V.-Frequenz liegt, die der Computer durch die Hardware vorgibt. Diese Monitore können die gewünschten Auflösungen nicht wiedergeben und ggf. Schaden nehmen.

Um einen MultiScan-Monitor am ST/STE (in allen Auflösungen) zu betreiben, muß der Monitor die Horizontal-Frequenzen aller gewünschten Auflösungen darstellen können.

Diese sind beim ST/STE in:

Farbe | - 15,625 KHz
S/W (SM124) | - 35,700 KHz

Der Monitor sollte also einen H.-Frequenzbereich von 15,625 - 35,7 KHz haben, wobei das Frequenzband auch größer sein darf, also z.B. 15,5 - 38,5 KHz.

Ferner muß der Monitor auch die Vertikal-Frequenzen der gewünschten Auflösungen darstellen können, da er sonst nicht synchronisiert wird.

Diese sind beim ST/STE in:

Farbe | - 50-60 Hz
S/W (SM124) | - 72 Hz

Er sollte einen V.-Frequenzbereich von 50 - 72 Hz haben, wobei ebenfalls das Frequenzband wieder größer sein darf, aber - wie bei der H.-Frequenz - die beiden Frequenzen beinhalten muß.

Anschluß eines Multisync (z.B. NEC 3D) an ST, um alle Auflösungen von ST Low bis ST Mono inclusive OverScan auf einem Schirm darzustellen. (Will der NEC 3D das Bild nicht korrekt darstellen, entweder den Pin 12 im Stecker des Monitores abpetzen oder das Kabel ablöten)

    Moni.Buchse    Signal-    Schalter      Mulitsync
    ATARI ST       name       4fachUm       15-Pol VGA
    Pin                                    Pin
                              /*--\
     4---------Sensor-------*/ *   \--------4---an GND
                                               da unten
                              /*
     6---------Green--------*/ *---*--------2
                                   R1
                              /*   |
     7---------Red----------*/ *---|--*-----1
                                   |  R2
     9---------HSync---------------|--|-----13
                                   |  |
                              /*   |  |
     10--------Blue---------*/ *---|--|--*--3
                                   |  |  R3
                                   |  |  |
     11-------Monochrom------------*--*--*

     12--------VSync------------------------14

     13--------GND----------------------*--4--und da oben
                                         \-5
                                          \-6
                                           \-7
                                            \-8
                                             \-10
                                              \-11

                            ______
    R1 usw bedeutet:    ____/__   |
                    ---|  /  |---*--- Die R's regeln den jeweiligen
                       ------         Anteil von Rot, Grün und Blau
                                      an der Mischfarbe "Weiß" und
                                      alle zusammen die Helligkeit
                                      von "Weiß". Die sollte ungefähr
                                      so hell sein, wie der Farbmodus.

    Vorschlag von mir für die Widerstandswerte:

    VGA PIN1(rot)   180 Ohm 5% + 15 Ohm 5%
    VGA PIN2(grün)  267 Ohm 2% + 7,5 Ohm 2%
    VGA PIN3(blau)  309 Ohm 2%

    Das Bild hat SM124-Qualität und ist genau s/w abgeglichen.

Tschau, /|/|ichael ™

Trommel für SLM

Copyright © by ATOS
Letzte Aktualisierung am 30. Januar 1998