Das ATOS-Magazin 2/98
Leserbriefe

# Scart-Kabel zum Anschluß eines Ataris an ein Fernsehgerät?

Von Stefan Schlüter

Hallo ATOS-Redaktion!

Ich habe folgende Frage/Anmerkung:

nach vielen Jahren habe ich mal wieder meinen Atari Mega ST1 aus dem Keller geholt.

Ich wollte ihn auch wieder an den Fernseher anschließen, nur der Adapter ist nich mehr aufzufinden. (Monitorausgang atari auf scart)

Es ist vielleicht eine banale Frage, aber ich habe schon alle meine alten Kontakte befragt. Keiner konnte mir sagen, wo man noch einen solchen adapter bekommen kann.

Bitte helfen Sie mir, wenn Sie können.

Bitte nennen Sie mir eine Adresse, an der ich einen Adapter erwerben kann. für Ihre Mühe möchte ich mich schon jetzt bedanken.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Schlüter

Hallo Stefan,

eine Bezugsquelle für ein fertig konfektioniertes Scart-Kabel können wir auch nicht nennen (weiß einer unserer Leser mehr?), aber es gibt eine Anleitung zum Selbstbau eines solchen Kabels:

    Hier eine Belegung für das Scartkabel für ST/STF/STFM und STE Computer:

       ST Pin  1 führt Tonsignal        und kommt an Scart Pin  2 und 6
       ST Pin  2 führt H+V Sync-Gemisch und kommt an Scart Pin 20
       ST Pin  6 führt Grün-Signal      und kommt an Scart Pin 11
       ST Pin  7 führt  Rot-Signal      und kommt an Scart Pin 15
       ST Pin  8 führt +12 Volt         und kommt an Scart Pin  8 *)
       ST Pin 10 führt Blau-Signal      und kommt an Scart Pin  7
       ST Pin 12 führt Vertikal-Sync    und kommt an Scart Pin 16
       ST Pin 13 führt Masse            und kommt an Scart Pin 4, 5, 9, 13
                                                           und Pin 17 + 18

       *) wird bei einigen TV-Geräten zur Umschaltung auf den AV-Eingang
          benötigt

       Sollte das Bild zu Hell sein, (Helligkeit überstrahlt) müssen Wider-
       stände (100 Ohm - 1Kohm, ausprobieren) als Reihenwiderstände im
       Scart-Stecker eingelötet werden.

       Die Pinbelegung des Atari-Monitor-Ausgangs:
           ____________
          /     O      \
          | 4  3  2  1 |
          | 8  7  6  5 |
          |12 11 10  9 |
          \_____13_____/

       21-pin SCART-Connector:

         _________________________________________________
         I  1   3   5   7   9    11   13   15   17   19   21
         I    2   4   6   8   10   12    14   16   18   20 \
         I--------------------------------------------------\

          1: Audio right out
          2: Audio right in
          3: Audio left out
          4: Audio GND
          5: Blue GND
          6: Audio left (or mono) in
          7: Blue in (0.7Vpp)
          8: AV switching voltage in (12VDC) or sync pulses when RGB-mode
          9: Green GND
         10: Data 2
         11: Green in (0.7Vpp)
         12: Data 1
         13: Red GND
         14: Data GND
         15: Red in (0.7Vpp)
         16: negative blanking pulse in
         17: Composite Video GND
         18: blanking pulse GND
         19: Composite Video out
         20: Composite Video in (1Vpp, 75 Ohm)
         21: Cable shielding

HTML-Ausgabe im WWW