Das ATOS-Magazin 2/98
ATOS Software
ST-CAD

# Präzision schwarz auf weiß

Die gesamte Ausgabe bei ST-CAD erfolgt über GDOS. Bevor man den Dialog für das Drucken erreicht, bestätigt man in einem eigenen Dialogfenster alle zu zeichnenden Elemente: Punkte, Zentren, Texte, Maße, u.v.m.

Danach kann man sich entscheiden, was letztendlich gedruckt werden soll: das ganze Blatt, ein Ausschnitt, eine große Zeichnung verteilt auf mehrere kleine Formate oder auf einen verschiebbaren Ausgabebereich. Alle Einstellungen, die der GDOS-Treiber benötigt, stehen natürlich außerdem zur Verfügung.

Ein Export zur Weiterverwendung von Zeichnungen in anderen Programmen wird ebenfalls über die GDOS-Ausgabe geregelt, so daß GEM und IMG als Exportformate zur Verfügung stehen. Leider ist keine Plotterausgabe möglich, da kein NVDI-Treiber für ein solches Gerät vorliegt.

Zum Abschluß möchte ich noch ein paar weitere "Kleinigkeiten" nennen, die so manchem Benutzer glänzende Augen verschaffen:

- Im-/Export im DXF-Format
- Schraffieren mit Hilfe eines eigenen Schraffurobjektes
- Texteingabe mit vielen Variationen, auch mehrzeilig und mit einer Zeichensatzbox
- Winkelangaben werden auch in Grad/Minute/Sekunde verstanden
- Es gibt nicht nur eine Funktion für UNDO, sondern es kann die maximale Anzahl der zurückzunehmenden Schritte voreingestellt werden
- Es gibt eine vielseitige Einschränkung der Darstellung, wenn man z.B. vor lauter Mittelpunkten keine Punkte mehr sieht.
- Zusätzlich zum Fadenkreuz kann eine Fangbox angezeigt werden
- Maximal sechs Punktkoordinaten können auf Funktionstasten gelegt werden
- Abstandsmessung mit temporärer Einblendung innerhalb der Zeichnung
- Schnelle Zuordung von Stift (Linienstärke), Stil(Linienart) oder Layer(Ebene)
- Informationsfenster für jedes beliebige Objekt, in dem jeder Parameter editierbar ist

Leider gibt es auch einige Kritikpunkte. So ist die Farbausgabe leider nur eingeschränkt (nur Haarlinien) möglich. Ebenso lassen sich Stift- und Textfarben nicht frei zuordnen.

Wer eine Baubemaßung mit Hilfslinien mit Abstand zur Kante benötigt, muß auf eine spätere Version vertröstet werden.

Und vieles mehr ...