Das ATOS-Magazin 5/97
ATOS Hardware
TAE-Anschlußtechnik

# TAE NFN-Kodierung

                                   TAE NFN-Kodiert:

                    AMT
                    REIN
                    |  |        ^  ^
                    V  V        |  |
                    O  O  O  O  O  O            Das O stellt den Schraub-
                    1  2  3  4  5  6            anschluß dar!!!
                  ____________________
                  |  __    __    __  |          Das obere Anschlußfeld ist
                  |N|  | F|  | N|  | |          für den linken, mittleren
                  | |  |  |  |  |  | |          und rechten Steckschlitz
                  | |__|  |__|  |__| |
                  |__________________|

Anschlußmöglichkeiten für:

- eine Amtsleitung / ein Fax / ein Anrufbeantworter / ein Telefon
- eine Amtsleitung / ein Modem / ein Anrufbeantworter / ein Telefon
- eine Amtsleitung / ein Modem / ein Fax / ein Telefon

Anstatt eines Telefons,kann natürlich auch jede andere Kombination von zwei oder sogar drei Geräten gewählt werden.

Diese Dose bietet die Möglichkeiten wie die NFF-Dose, kann aber nicht aufgetrennt werden, um zum Beispiel zwei Amtsleitungen mit zwei Telefonen anschließen zu können.

Übrigens: Hinter der ersten Telekom-TAE-Dose darf man soviel private TAE-Dosen schalten wie man will, vorausgesetzt man geht an der Telekom-TAE-Dose am Punkt 5 & 6 raus.

Copyright © by ATOS
Letzte Aktualisierung am 16. Oktober 1997