Das ATOS-Magazin 5/97
ATOS Newsmeldungen

# Magnum STE von Aixit

Nachdem die MagnumST der Firma Aixit aus Aachen ein großer Erfolg wurde, ist nun die Magnum für den MegaSTE angepaßt worden. Durch den 16MHz getakteten Prozessor im MegaSTE wird der Datendurchsatz rund doppelt so hoch sein wie bei der MagnumST. Der Einbau ist sehr einfach: zunächst wird die gesockelte PLCC-CPU aus der Fassung entnommen, dann die MagnumMSTE mit ihrem höchstwertigen Steckadapter paßgenau in den Prozessorsockel gesteckt und anschließend die CPU in die MagnumMSTE gepackt.

Copyright © by ATOS
Letzte Aktualisierung am 16. Oktober 1997