Das ATOS-Magazin 5/97
ATOS Hardware
TAE-Anschlußtechnik

# Anschluß FAX / TELEFON

Der Anschluß der Dose erfolgt wie oben, also Amtsleitung bei Punkt 1 & 2 rein, bei 5 & 6 wieder raus, und unten bei 1 & 2 wieder rein. Ein Fax hat immer mindestens 4 Drähte. Zwei Drähte führen in den Fax und zwei wieder zurück in die Dose. Hat der Fax einen alten ADO-8-Stecker, dann umlöten auf einen TAE-Stecker. Die vier oder fünf Kabel kommen auf 1,2,5,6,(4). Durch Probieren muß getestet werden, wie es zusammenpaßt. Es gibt kein allgemeingültiges Rezept dafür. Ein eventuell fünfter Draht ist für die Erde bei Nebenstellenanlagen. Eindeutige Zuordungen der Farben der Drähte kann ich hier nicht machen, es ist einfach zu unterschiedlich. Bei Faxgeräten, die von Haus aus mit TAE-Steckern ausgeliefert werden, braucht normalerweise nichts geändert zu werden, es funktioniert immer.

Das Faxgerät wird links in die TAE gesteckt und das Telefon rechts.

Copyright © by ATOS
Letzte Aktualisierung am 16. Oktober 1997