Das ATOS-Magazin 5/97
ATOS Hardware
TAE-Anschlußtechnik

# Die AWADO an elektronischer Vermittlungsstelle mit Freqenzwahl

       Die AWADO an elektronischer Vermittlungsstelle mit Freqenzwahl

                      | La Lb a1 b1 W1 E  a2 b2 W2 E|
                      |                             |
                      | O  O  O  O  O  O  O  O  O  O|
                      +-----------------------------+
                        |  |  |  |  |     |  |  |
                        |  |  +-----+     +-----+
      Amt anschließen,  |  |  |  |        |  |
      aber auf  ________|  |  |  |        |  |
      Polung    ___________|  |  |       Telefon 2 (oder Anrufbeant-
      achten;                 |  |       worter) anschließen
      eventuell               |  |
      probieren               |  |
                            Telefon 1          Hier ist es egal, ob die
                           anschließen          Adern vertauscht werden

Weil die Wahl hier nicht durch Impulse erzeugt wird, scheppert hier natürlich nix mit. Deswegen kann man sich die W-Ader sparen.

Zum Schluß dieses ersten Teiles das wichtigste allemal:
Alle diese Schaltungsvarianten können sowohl mit der AWADO 1 als auch mit der AWADO 2 aufgebaut werden. Wer eine AWADO mit eingebauter TAE-Dose hat, muß zwingend als erstes Telefon eines mit W-Ader benutzen, sonst funktioniert gar nichts!

Michael Ruge

}}}

}}}

Copyright © by ATOS
Letzte Aktualisierung am 16. Oktober 1997