Das ATOS-Magazin 5/97
ATOS Hardware
TAE-Anschlußtechnik

# Die automatischen Wechselschalter

AWADo heißt "Automatische Wechselschalter-Anschlußdose". Sie dient dazu, zwei Telefone an einer Amtsleitung zu betreiben.

Es gibt mehrere Ausführungen, nämlich die Typen AWADO 1,2,(3) und 1/2.

Was heißt nun Ausführung 1 oder 2?

Unterschieden wird hier nach der Vorberechtigung der Amtsleitung. Bei der AWADO 1 sind die Sprechstellen gleichberechtigt. Das heißt, wer zuerst den Hörer abnimmt, hat die Amtsleitung und die andere Sprechstelle wird abgeschaltet, solange der erste den Hörer in der Hand hat.

Bei der AWADO 2 ist das erste Telefon das Vorberechtigte. Es kann dem zweiten immer die Amtsleitung wegnehmen, auch wenn man über das Telefon 2 gerade spricht oder am wählen ist. Das wäre es eigentlich zur Erklärung der beiden Versionen.

Die AWADOs gibt es mit oder ohne eingebauter TAE-Dose für das erste Telefon. Außerdem gibt es eine AWADO, der eine Brücke hat, bei der man zwischen Version 1 und 2 wählen kann. Die Automatischen Wechselschalter sind für die Anschaltung von 2 Fernsprech-Apparaten an die Anschlußleitung HAsl/NAsl vorgesehen.

Copyright © by ATOS
Letzte Aktualisierung am 16. Oktober 1997