Das ATOS-Magazin 5/97
ATOS Hardware
TAE-Anschlußtechnik

# Die AWADO mit 2 Einwegtelefonen

        Die AWADO mit 2 Einwegtelefonen

                      | La Lb a1 b1 W1 E  a2 b2 W2 E|
                      |                             |
                      | O  O  O  O  O  O  O  O  O  O|
                      +-----------------------------+
                        |  |  |  |  |     |  |  |
                        |  |  +-----+     +-----+
      Amt anschließen,  |  |  |  |        |  |
      aber auf  ________|  |  |  |        |  |
      Polung    ___________|  |  |       Einwegphone 2 (oder Anruf-
      achten;                 |  |       beantworter) anschließen
      eventuell               |  |
      probieren               |  |
                          Einweg-Phone 1        Hier ist es egal, ob die
                           anschließen          Adern vertauscht werden

Bei dieser Version scheppert die AWADO bei der Wahl voll mit.

Copyright © by ATOS
Letzte Aktualisierung am 16. Oktober 1997