Das ATOS-Magazin 5/97
ATOS Hardware
TAE-Anschlußtechnik

# Die einfachste aller TAE-Dosen

       Die einfachste aller TAE Dosen:

                                   TAE F-Kodiert

                    AMT
                    REIN
                    |  |        ^  ^
                    V  V        |  |
                    O  O  O  O  O  O            Das O stellt den Schraub-
                    1  2  3  4  5  6            anschluß dar!!!
                  ____________________
                  |        __        |          |
                  |      F|  |       |          V  Eingang der Amtsleitung
                  |       |  |       |
                  |       |__|       |          ^
                  |__________________|          |  Weiterführung der Amts-
                                                   leitung

Die Amtsleitung wird an Punkt 1 und 2 angeklemmt. Es kann nur ein Telefon oder nur ein Fax oder nur ein Modem oder nur ein Anrufbeantworter gesteckt werden.

Wird das Telefon rausgezogen, wird die Amtsleitung auf Punkt 5 und 6 weitergeschaltet. Hat man nun weitere Telefondosen hintereinander geschaltet, wird immer, wenn ein Telefon gesteckt wird, die nächste Dose totgelegt. Um dieses zu umgehen, einfach die Drähte, die auf 5 und 6 liegen, auf 1 und 2 zur Amtsleitung dazuklemmen. Hat man noch eine Klingel, dann kann man sie auf 2 und 3 anschließen. Für Freaks, die an einer Nebenstellenanlage dranhängen, ist noch Punkt 4 interessant. Da kommt nämlich der Erddraht dran, damit man ein Amt bekommt, oder aber Gespräche weitervermitteln kann.

Copyright © by ATOS
Letzte Aktualisierung am 16. Oktober 1997