Das ATOS-Magazin 5/97
ATOS Hardware
TAE-Anschlußtechnik

# TAE-FF-Kodierung

                                   TAE FF-Kodiert

                    AMT         AMT
                    REIN        RAUS
                    |  |        ^  ^
                    V  V        |  |
                    O  O  O  O  O  O            Das O stellt den Schraub-
                    1  2  3  4  5  6            anschluß dar!!!
                  ____________________
                  |    __       __   |          Das obere Anschlußfeld
                  |  F|  |    F|  |  |          ist für den linken Steck-
                  |   |  |     |  |  |          schlitz, das untere An-
                  |   |__|     |__|  |          schlussfeld ist für den
                  |__________________|          rechten Steckschlitz

                    6  5  4  3  2  1
                    O  O  O  O  O  O
                                ^  ^
                                |  |
                                AMT
                               WIEDER
                                REIN

Anschlußmöglichkeiten für maximal:

- zwei Amtsleitung / zwei Telefone
- eine Amtsleitung / ein Fax / ein Telefon
- eine Amtsleitung / ein Anrufbeantworter / ein Telefon
- eine Amtsleitung / ein Modem / ein Telefon

Anstatt eines Telefons kann natürlich auch jede andere Kombination von zwei Geräten gewählt werden.

Copyright © by ATOS
Letzte Aktualisierung am 16. Oktober 1997