Das ATOS-Magazin 5/97
ATOS Hardware
TAE-Anschlußtechnik

# Der Anschluß einer AWADO an das Telefonnetz

       Der Anschluß einer AWADO an das Telefonnetz

                        VDo/TAE            AWADo
      ------------+     +---------+    +-------------------
      1. Sprech-  !     !      1  !    !    a1             !
         stelle   +-----+--(=-O---+----+--O                !
                  !     !         !    !                   !
                  !     !      2  !    !    b1             !
         /---\    +-----+--(=-O---+----+--O                !
          !O!     ! +---+----/    !    !                   !
          ---     ! !   !      3  !    !    W1             !
                  +-+---+--(=-O---+----+--O                !
                  ! ! +------/    !    !                   !
                  ! ! ! !      4  !    !             E     !
                  +-+-+-+--(=-O---+----+- - - - - -O- - - -+-- - -- \
      ------------+ ! ! !         !    !          /        !         \
                    ! ! +---------+    !          !        !          \
      ------------+ ! !                !                   !          !
      1. bzw 2.   !-+ !                !          !  Lb    !     HAsl !
      Zweitwecker !   !                !               O- -+- \       !
                  !---+                !          !        !   \HAsl  /
      ------------+                    !             La    !   /     /
                                       !          !    O- -+- /     /
      ------------+     +---------+    !          !        !
      2. Sprech-  !     !      1  !    !    a2             !
         stelle   +-----+--(=-O---+----+--O       !        !
                  !     !         !    !                   !
                  !     !      2  !    !    b2    !        !
         /---\    +-----+--(=-O---+----+--O                !
          !O!     ! +---+----/    !    !          !        !
          ---     ! !   !      3  !    !    W2             !
                  +-+---+--(=-O---+----+--O       !        !
                  ! ! +------/    !    !                   !
                  ! ! ! !      4  !    !          !        !
                  +-+-+-+--(=-O---+----+-- - - - -+        !
      ------------+ ! ! !         !    !                   !
                    ! ! +---------+    +-------------------+
      ------------+ ! !     1) Nur in Sonderfällen einen Zweitwecker an
      Zweitwecker !-+ !        der Sprechstelle 2 anschließen
                  !   !
      WK 953  1)  !---+     2) - - - bei Bedarf
      ------------+

Allgemeines

Der Automatische Wechselschalter (AWADO) wird 2-adrig mit der Anschlußleitung verbunden. Die Verdrahtung zu den beiden Sprechstellen ist 3-adrig durchzuführen und der Anschluß der Sprechadern erfolgt an den entsprechenden Schraubklemmen.

Wichtiger Hinweis:
Beim Auflegen der Anschlußleitung an der AWADO ist auf richtige Polung zu achten. Bei einer Falschpolung bleibt nach einer Belegung von Sprechstelle 1 (SpSt 1) die SpSt 2 dauernd abgeschaltet.

Copyright © by ATOS
Letzte Aktualisierung am 16. Oktober 1997