Das ATOS-Magazin 5/97
ATOS Hardware
TAE-Anschlußtechnik

# Die Anschlußtechnik

Am besten eignen sich Deutsche Telefone mit Zulassungsnummer. Diese haben die W-Adern. Hier mal ein TAE-Stecker eines solchen Telefons: die Steckeransicht wird hier so dargestellt, als wenn man von hinten auf das Gehäuse schaut. Das Steckelement ist also vorne.

                    ----
              3      ][       4
              2      ][       6
              1      ][       5
                    ----

Dabei gilt:

1. : A Amtsleitung A (Kabellitze weiß)
2. : B Amtsleitung B (Kabellitze braun)
3. : W Weckerleitung (Kabellitze grün)
4. : E Erdleitung (Kabellitze gelb)
5. : nicht angeschlossen
6. : nicht angeschlossen

Die Ader-E wird nur bei Nebenstellenanlagen verwendet.

Die gleichen Farben werden auch bei Telefonen verwendet, die noch die alten Anschlußkabel haben, also VDO- und ADO-Technik.

Copyright © by ATOS
Letzte Aktualisierung am 16. Oktober 1997