Das ATOS-Magazin 5/97
ATOS Hardware
TAE-Anschlußtechnik

# Achja, der Gebührenimpuls

Der Gebührenimpuls, der von der Amtsseite her ausgeschickt wird, hat eine Frequenz von 16 KHz. Damit liegt er außerhalb der von der Telekom übertragenen Bandbreite (ca. 300-3400 Hz).

Und der Filter dazu (keine Gewähr das der jedesmal mit dem Modem harmoniert!)?

Der Materialbedarf hält sich sehr in Grenzen: 1x 10mH Miniatur-Festinduktivität, je 1 680pF und 47ßpf Keramic Kondensator

                            L
                           ____
              1  o----O---|____|---O-----o  1
                      l            l
        Post-         O-----||-----O         Modem-
        Anschluß      l-----||-----l         Anschluß
                             C
              2  o-----------------------o  2

Copyright © by ATOS
Letzte Aktualisierung am 16. Oktober 1997