Das ATOS-Magazin 6/97
ATOS Hardware

# Videlity im täglichen Leben

Das Programm VID_CONF ist kinderleicht zu bedienen und wie auch bei dem entsprechenden Screenblaster-Utility SB_VMG, macht es einen Heidenspaß, Auflösungen einzustellen und zu optimieren.

Die Tatsache, daß man die neuen Auflösungen einfach über das Desktop wie eh und je aufrufen kann, hat sicher seine Vor- und seine Nachteile. Auch beim Screenblaster mußte man irgendwie einen Auflösungswechsel hervorrufen, um das Screenblaster-Menü aufzurufen.

Das geht hier zwar nun bequemer, da man nur noch ein Menü einstellen muß und von Videlity sofort, ohne weiteres Menü, die entsprechende Auflösung eingestellt wird.

Allerdings ist es auch unübersichtlicher, denn Videlity kann unter JEDEM Bildschirmtyp des Desktops jede beliebige Auflösung einstellen. So könnte man unter 40 Spalten/Zeilenverdopplung an (320x240) 1024 x 768 einstellen und unter 80 Spalten/Zeilenverdopplung aus (640x480) genausogut 256 x 160, das könnte eventuell verwirren.

Letztendlich ist es wohl eine Frage der Gewöhnung, ich persönlich hätte es vorgezogen, das Videlity gleich das Original-Auswahlmenue des Desktops ersetzt und nicht nur dessen Auflösungen, so daß man sofort sieht, welche Auflösung mit wie vielen Pixeln man einstellt.

Leistungsfähigkeit von Videlity:

- Auf einem normalen Falcon:
  Als reine Software-Erweiterung ist Videlity hier natürlich der mit Hardware bewaffneten Konkurrenz Screenblaster, Blow-Up oder anderen weit unterlegen, aber auch weitaus preiswerter. Um es kurz zu machen, viel weiter als 640 x 480 kommt man auch unter Videlity nicht, es sei denn, man verzichtet auf hohe Bildwiederholfrequenzen (Falcon030 intern kann der Videochip nur auf die zwei Standardfrequenzen von 25.175MHz und 32MHz programmiert werden). 720 x 504 sind möglich, so bei 768 x 512 fing mein Monitor an ein arg helles Bild zu produzieren, was normalerweise unangenehm für mich und den Monitor ist. Fazit: Der niedrige Preis ist allemal gerechtfertigt, doch darf man keine Wunder erwarten.

- Auf einem Screenblaster/Blow-Up Falcon:
  Hier stellt Videlity eher einen Ersatz für die mitgelieferte Treiber-Software dar und nutzt die Hardware als externen Pixeltakt. Um es kurz zu machen, zumindest das Screenblaster-Treiberprogramm ist Videlity an Komfort und Leistung überlegen. Ich weiß nicht warum, aber Videlity erreicht mit einem Screenblaster nicht so hohe Bildwiederholfrequenzen wie das Screenblaster VMG-Programm selbt. Wer sich mit dem VMG-Programm nie anfreunden konnte, wird vielleicht mit dem freundlicheren VID-CONF mehr Glück haben, doch wer bereits einige arbeitende Auflösungen mit VMG eingestellt hat, wird Videlity nicht brauchen. Blow-Up Karte habe ich keine, ich nehme an, es verhält sich ähnlich. Fazit: Trotz niedrigem Preis wenig lohnenswert.

- Auf einem Nemesis-Falcon:
  Hier schließlich befindet sich Videlity auf sicherem Boden und hat Heimvorteil: Hierfür war es ursprünglich gedacht. Um es kurz zu machen, mit einem Nemesis ist Videlity als Auflösungserweiterung kaum zu schlagen. 640 x 480 Hi-Color und weit über 800 x 512 bei 256/16 Farben sind bequem einzustellen und zu benutzen. Selbst auf meinem kleinen 14" VGA Monitor konnte ich 712 x 504 Hi-Color einstellen, auf einem guten Multiscan müßte durchaus noch mehr drin sein. Fazit: Wer 150 DM für den Nemesis ausgegeben hat und die neuen Auflösungen auch nutzen will, der wird Videlity für 30 DM lieben.

Fazit zu Videlity

Copyright © by ATOS
Letzte Aktualisierung am 2. Dezember 1997