Das ATOS-Magazin 6/97
ATOS Software
TOSBOX 1.0

# Es geht los

Im Gegensatz zu Pacifist gelangt man beim Start von TOSBOX direkt zum Atari-Desktop. Startet man das Programm unter DOS, so kann man unter DMPI virtuellen Speicher benutzen.

Abb. 1 Atari mit 10 MB auf einem 8 MB-Rechner

Diese Speichergröße ist aber unter diesen Bedingungen nicht zu empfehlen, da der Rechner bei sehr langsam wird.

Betreibt man den Atari im 16 Farbenmodus, so stellt man fest, das nur 9 Farben vorhanden sind.

Abb. 2 Farbtest mit nur 9 Farben

Das scheint also ein Palettenproblem zu sein. Man kann dem aber leicht abhelfen, in dem man Jinnee als Desktop benutzt. Jinnee dürfte somit eines der seltenen Programme sein, das einen Fehler eines Programms behebt, das erst später erhältlich ist.

Abb. 3 Jetzt sind es 16 Farben

Bei diesem Test wurde GENEVA als Multi-AES benutzt. Dieses AES benutzt bei dieser Auflösung den kleineren Systemzeichensatz, was nicht nötig ist und sich bei Dialogboxen störend auswirkt. MiNT als Multi-AES-Unterbau kann nicht benutzt werden, da alle getesteten AES (XAAES, OAESIS und GENEVA) beim Start stehen bleiben.

Was läuft?

Copyright © by ATOS
Letzte Aktualisierung am 2. Dezember 1997