Das ATOS-Magazin 1/98
ATOS Hardware
Geheimnisse des Milan

# Der PCI 9060 Chip

Der PCI 9060, der ebenfalls über 208 Anschlußbeine verfügt, ist von der Firma PLX Technology und ist ein PCI-BusMaster-Chip, der zwei DMA-Kanäle besitzt, um eine möglichst hohe Transferrate vom Systembus zum PCI-Bus und umgekehrt zu erreichen. Vier bidirektionale FIFO-Puffer (First In First Out) unterstützen den Chip weiterhin, um keine Wartepausen beim Datentransfer einlegen zu müssen (Null Waitstate Transfers). Der Systembus kann mit einer anderen Taktfrequenz betrieben werden als der schnelle PCI-Bus, der mit bis zu 132 MB/s betrieben werden kann.

Die programmierbaren ICs von Lattice

Copyright © by ATOS
Letzte Aktualisierung am 30. Januar 1998