Das ATOS-Magazin 1/98
ATOS Software

# N.AES 1.2

Von Michael Ruge

Seit Ende Januar 1998 liefert die Berliner Firma woller & link den multitaskingfähigen Betriebssystemaufsatz N.AES in der Version 1.2 aus.

Inhalt:
Der Speicherschutz oder im Englischen: Memory-Protection
Die Konfigurationsdateien

N.AES ersetzt die komplette GEM.SYS-Datei von Ihrer alten MultiTOS Version. Die absolute Minimalkonfiguration stellt ein Atari ST-Computer mit einer 8 MHz 68000er CPU und 2 MB Arbeitsspeicher (RAM) und der TOS-Version 1.04 im ROM dar.

Richtig Spaß macht das Arbeiten mit N.AES aber erst mit einer CPU, die mindestens mit 16Mhz getaktet wird und über einen Cache verfügt. 4 MB RAM sind dann schon zwingend erforderlich, wenn man in den kompletten Genuß des Multitaskings kommen will, ansonsten dürfte es schnell zu folgender Arbeitsweise kommen: Textverarbeitung laden sowie den Brief schreiben und das Beenden derselbigen, rein ins Grafikprogramm und noch schnell sein eigenes Konterfei anpassen und danach die Rückkehr in die Textverarbeitung.

Unter N.AES wechselt man einfach in die jeweils andere (benötigte) Applikation, während die vorherige Applikation komplett im Speicher verbleibt, dies geht mit einigermaßen speichersparenden Programmen auch noch locker auf 2MB-Maschinen, wobei halt der gleichzeitige Betrieb einer Textverarbeitung mit der Diplomarbeit und der Parallelbetrieb eines Raytracers nicht möglich ist, sofern nicht mindestens eine 68030/68040-CPU mit virtueller Speicherverwaltung im Einsatz ist.

N.AES wird derzeit auf 3 DD-Disketten ausgeliefert inclusive aller Zusatztools und dem angepaßten Desktop THING V1.21 von Arno Welzel und Thomas Binder. Die Installation ist sehr einfach: es werden die ersten beiden Disketten komplett in das Hauptdirectory (Hauptinhaltsverzeichnis) des Laufwerkes C: Ihrer Festplatte kopiert und danach lösen Sie einen Reset aus.

Es dauert einen Moment länger wie gewohnt (es müssen ja jetzt mehr Dateien abgearbeitet bzw. geladen werden) und dann werden Sie ihren Neuerwerb N.AES auf dem Bildschirm sehen.

Sollte allerdings die Theorie von der Praxis abweichen, kann man das Starten von N.AES bereits beim Laden von MINT.PRG verhindern, indem man die linke SHIFT-Taste gedrückt hält und die Frage mit einem Tastendruck auf 'N' beantwortet. Nun sollten Sie der Reihe nach mal alle Autoordner-Programme und Accessories deaktivieren (nicht löschen!) und erneut einen Startversuch unternehmen. Es gibt leider eine ganze Reihe Programme, die nicht multitaskingfähig sind (z.B. gehören CD-ROM-Treiber wie METADOS.PRG physikalisch vor MINT.PRG in den Autoordner).

N.AES enthält das AES 4.xx des Falcon030 und kann daher auch auf älteren Computern die 3D-Darstellung veranlassen bzw. Farbicons im Desktop verwalten. Im Desktop verhält es sich wie MultiTOS selbst, das heißt, daß die Fenster nicht geschlossen werden, wenn ein Programm gestartet wird.

Wie gewohnt kann man mit den Tasten ALT-CTRL-TAB die Prozesse (Applikationen) der Reihe nach durchschalten, um sich die benötigte Applikation in den Vordergrund zu holen. Die von MultiTOS bekannten Bedienelemente (auch in Fenstern, die im Hintergrund liegen) sind natürlich wie gewohnt an ihrem Platz.

Der Speicherschutz oder im Englischen: Memory-Protection

Copyright © by ATOS
Letzte Aktualisierung am 30. Januar 1998