Das ATOS-Magazin 1/98
ATOS Hardware
Geheimnisse des Milan

# Der MFP Chip

Von den Ataris her noch gut bekannt ist der der MC68901, der Multifunktionsperipherie-Chip, der als 44-Pin-PLCC-Ausführung unter anderem im Milan für die Interruptverwaltung und den USART-Teil für die Modem-1-kompatible Schnittstelle zuständig ist. Vier Timer (Zeitgeber) übernehmen besondere Aufgaben und der Takt muß nicht synchron zum Systemtakt sein.

Der PC87308-VUL Super I/O Chip

Copyright © by ATOS
Letzte Aktualisierung am 30. Januar 1998