Das ATOS-Magazin 2/98
ATOS Software
NVDI 5 - Druck aus dem Hintergrund

# Neu unterstützte Drucker

NVDI 5 bringt natürlich auch neue optimierte Treiber mit. Untenstehend sind die Modelle aufgeführt, die einen eigenen, speziellen Treiber haben.

- Hewlett Packard LaserJet I/II/III
- Hewlett Packard LaserJet 4P/4MP, 4L/ML, 4V/4MV, 4Si, 5L, 5P/5MP, 5S/SiMx, 6L und 6P/MP. Es wird auch der Economode unterstützt.
- Hewlett Packard DeskJet 600, 660C, 670C, 680C, 690C, 500/510/520, 540, 550C, 560C, 820, 870C, 1100C
- Canon BJC 600, 610, 620, 4000, 4100, 4200, 4550, 5500, 7000
- Epson Stylus Color, Color Pro, Color Pro XL, Color II, Color IIs
- Epson Stylus 820, Stylus Color 200, Stylus Color 400, Stylus Color 500, Stylus Color 600, Stylus Color 800, Stylus Color 1500, Stylus Color 1520
- Epson FX (9-Nadler), LQ (24/48-Nadler), NEC P6 und Proprinter (Canon BJ10)
- Lexmark Optra RT+ (1200dpi, Duplex)

Neu ist auch, daß zur Laufzeit Drucker neu an- und abgemeldet werden können. Programme werden durch eine AES-Nachricht davon in Kenntnis gesetzt, so daß sie, bei entsprechender Programmierung, die Informationen sofort aktualisieren und die Seitenränder evtl. anpassen können.

Treiber.cpx in Rente