Das ATOS-Magazin 2/98
ATOS Software
NVDI 5 - Druck aus dem Hintergrund

# Alles schnell macht der Mai

MagiCMac ...

Das Mai-Upgrade bringt für MagiCMac-Benutzer die heißersehnte Geschwindigkeitsoptimierung. Bisher war manche Mac-Grafikhardware unter MagiCMac etwas träge, da das Video-RAM zum Teil nur langsam angebunden ist. So erreicht man auf einem PowerMac G3 zwar 40 MB/s beim Schreiben, jedoch nur knapp 8 MB/s beim Lesen. Bei Scrollvorgängen unter MagiCMac merkte man das deutlich, im Gegensatz zu MacOS, das nicht dokumentierte Features nutzen kann und dadurch merklich schneller ist.

NVDI 5 löst das Problem dadurch, daß manche VDI-Routinen auf ihre MacOS-Pendants abgebildet werden und dadurch QuickDraw benutzt wird. QuickDraw benutzt dann die Beschleunigerfunktionen der Grafikhardware und schon ist das Scrollen auf Rechnern wie dem PowerMac 4400, 5x00 und 6x00 sowie dem G3 schön schnell. Andere Maschinen, wie etwa die 7300/7500/7600 und ihre Tower-Pendants 8500/8600, profitieren weniger, da ihre Grafikhardware auch ohne QuickDraw sehr schnell ist, hier liegt der Geschwindigkeitsgewinn meist unter 10%.

Selbst auf alten Nubus-Grafikkarten konnten wir eine deutliche Verbesserung zu spüren. Der Autor benutzt noch einen Mac IIfx (68030/40 MHz) mit einer SuperMac Thunder/24-Grafikkarte, die TrueColor auch in hohen Auflösungen beherrscht. Bisher war dieser Modus unter MagiCMac tabu, denn angesichts einer Schreib-/Leserate von 7,5 MB/s wurden die enormen Datenmengen beim Scrollen eben nicht schnell genug über den Nubus geschaufelt. Nun ist damit auch unter MagiCMac zügiges Arbeiten dank der QuickDraw-Benutzung möglich.

Auch bei der Druckausgabe hat sich einiges geändert: Der Mac-Treiber (MACPRN.SYS, der QuickDraw benutzt) druckt nun bei einem 20seitigen Dokument nicht mehr 20 Einzeldokumente, sondern ein Dokument mit 20 Seiten, was eine deutliche Beschleunigung mit sich bringt und den Betrieb von Mac-Faxprogrammen erst sinnvoll ermöglicht.

A propos Faxen machen: TeleOffice-Benutzer dürfen sich freuen, denn NVDI 5 liegt ein GDOS-Fax-Treiber bei. So kann man aus jedem Programm, das über GDOS ausdruckt, bequem Faxe versenden. Ein installiertes TeleOffice wird vorausgesetzt.

... und MagiC-PC.

Nicht nur MagiCMac-Nutzer werden mit erhöhter Geschwindigkeit belohnt, auch MagiC-PC-Benutzer profitieren vom Upgrade. Die Ausgabefunktionen rund um die Bitmaps wurden überarbeitet, so daß z.B. der Systemzeichensatz spürbar schneller dargestellt wird. Auch Programme wie etwa Script und Papillon vor Version 3.0 profitieren davon. Außerdem wurden einige VDI-Funktionen in optimierten Intel-Assemblercode überführt, so daß hier Steigerungsraten von Faktor 5 möglich sind.

Die Behnes nahmen, wie schon bei MagiCMac, die Druckroutinen nochmals unter die Lupe und konnten eine drastische Steigerung der bisher manchmal doch recht zähen Ausgabegeschwindigkeit erreichen.

Neu unterstützte Drucker