Das ATOS-Magazin 5/97
ATOS Hardware

# Milan

Von Michael Ruge

Der Milan, ein TOS-kompatibler Clone mit 68040 CPU, wird auf der diesjährigen Atari Messe in Neuss seinen ersten Auftritt haben.

Der Milan ist ein TOS-kompatibler Computer, der auf Basis eines Motorola-Chipsatzes und der Integration moderner PCI-Technologie entwickelt wurde.

Nehmen wir aber einige technische Daten vorweg:

- Die 68040 CPU arbeitet mit 33MHz Taktfrequenz und einem integriertem Burst-Cache.
- Es sind 4 PCI-Steckplätze und 3 ISA-Steckplätze vorhanden.
- 4 PS/2-SIMM-EDO-Ram-Steckplätze für maximal 512 MB Hauptspeicher machen auch DTP-Profis das Arbeiten einfach.
- 2 IDE-Schnittstellen für maximal 4 busmasterfähige IDE-Geräte sorgen für einen problemlosen Massenspeicheranschluß, die durch einen Standard Diskettenlaufwerksanschluß ergänzt werden.
- Der Druckeranschluß sowie 3 serielle Schnittstellen sind standardmäßig vorhanden, ebenso ein Standard-PC-Tastaturanschluß.
- Das Falcon030 TOS 4.0x wurde für die Milan-Hardware angepaßt und ist durch die Flashrom-Technologie problemlos durch den Endanwender updatebar.
- Weiterhin besitzt der Milan natürlich eine batteriegepufferte Echtzeituhr.
- Treiber für S3-Trio-Grafikkarten sind vorhanden.

Was bislang noch fehlt, sind eine SCSI-Schnittstelle, der ROM-Port, die Midi-Schnittstellen und die Sound-Ausgabe.

Der Milan wird erstmals auf der ATARI-Messe in Neuss vorgestellt und einer breiten Masse von Anwendern zugänglich gemacht. Der Verkauf soll zur Jahreswende 1997 beginnen.

Der Einführungspreis beträgt 1499,- DM inkl. einer Grafikkarte, einer Festplatte und 8 Megabyte Hauptspeicher.

Michael Ruge

Copyright © by ATOS
Letzte Aktualisierung am 16. Oktober 1997