Das ATOS-Magazin 5/97
ATOS Reportagen
Neuss: Messe-Nachlese

# Medusa Computer Systems & MW eletronic

Bild: Jürgen Methfessel (hinten) und Friedhelm Ehrenberg (MW-Electronic)

Seit Mitte letzten Jahres ist nun neben dem Hardwareupgrade der Medusa T40 der Hades040 oder Hades060 (mit Motorola 68060 CPU) lieferbar. Durch den Einsatz des Motorola 68060 Prozessors bieten diese TOS-kompatiblen High-End-Rechner nun eine Geschwindigkeit, die rund um den Faktor 5-6 höher liegt, als es der Atari TT030 dem Anwender bieten kann.

Die wesentlichen Daten des Hades im Überblick:

- Mainboard mit PCI-Bus für unbegrenzte Erweiterbarkeit,
- 68040 oder 68060 Prozessor,
- TOS-kompatibel (gepatchtes TOS 3.06),
- SCSI- und EIDE-Schnittstellen on Board,
- RAM von 4 MB bis max. 1GB ausbaubar,
- die Platine hat PC-Hauptplatinenabmessungen und paßt daher in jedes handelsübliche PC-Gehäuse hinein.

Bild: Romport-ISA-Karte für den Hades (Stephan Wilhelm)

Stephan Wilhelm präsentierte auf dem Stand von MW-Electronic den ROPOCOP, eine Romport-ISA-Karte für den Hades-Rechner. Man kann an ROPOCOP bis zu drei Romport-Dongles gleichzeitig anschließen und per Software (auch automatisch bei Programmstart) umschalten. Damit läuft jetzt einwandfrei folgende Software auf dem Hades, auch mit 68060-CPU:

1. Steinberg Cubase Audio 16 V2.06
2. Emagic Logic 2.5
3. Soundpool CD-Recorder2

Die Startrack-Audiokarte ist ab sofort lieferbar und kann bis zu acht Spuren aufnehmen und 16 Spuren wiedergeben. Die DSP-Erweiterungskarte enthält einen DSP56002 mit 66MHz Taktfrequenz mit schnellem SRAM (12 ns) der Organisation 128Kx24Bit. Außerdem ist ein voll Falcon-kompatibler DSP-Port vorhanden. Die Firma Lineaudio hat hierfür ein Interface mit 16 symmetrischen Einzelausgängen entwickelt, das ebenfalls bereits lieferbar ist und einwandfrei funktioniert. Dieses Interface wird auf der Messe in Verbindung mit der Startrack-Karte vorgeführt.

Für den Hades und die Medusa-Rechner von Medusa Systems gibt es ein MMU-Programm, das den DSP auf der Startrack-Audiokarte in den Originaladressbereich des Falcon030 legt. Damit funktionieren alle Direktzugriffe auf die DSP-Adressen. Es gibt nur einen einzigen Unterschied zum Falcon030: Es ist nur Bytezugriff erlaubt, da der DSP nur einen 8-Bit-Hostport hat. Der Falcon kann auch Wort- und Langwortzugriffe, wobei diese (anscheinend) vom Chipsatz in Einzelzugriffe umgesetzt werden.

Die XBIOS-Soundaufrufe für die Startrack-Karte sind komplett. Es werden alle XBIOS-Soundaufrufe, die das DMA-Matrix-Soundsystem betreffen unterstützt (die DSP-Funktionen fehlen noch), eine Entwicklerdoku zu allen neuen Funktionen ist ebenfalls verfügbar. Für die Startrack-Karte wird bis zur Atari-Messe der XBIOS-Teil mit den DSP-Funktionen der MagiC Falcon-Version an die Startrack-Audiokarte angepaßt. Da bereits der XBIOS-Teil mit den Falcon030 Soundfunktionen (devconnect etc.) fertig ist, wäre die XBIOS-Anpassung dann komplett. Es wird eine speziell angepaßte Version des französischen Audioprogramms Quincy geben.

Außerdem wurde ein Hades-Rechner gezeigt, der komplett mit der Startrack-Karte und einen Jam-Out8 in ein IPC-19-Zoll-IndustriePC-Gehäuse eingebaut war. Dies ist dann das ideale Komplettsystem fürs Studio oder Showeinsatz.

Die Startrack-Karte und die DSP-Erweiterung ist ab sofort lieferbar und wurde unter anderem auch direkt auf der Messe angeboten.

Achja, natürlich wurde auch MagiC für den Hades gezeigt, welches in Eigenarbeit durch einen externen Programmierer an die HADES-Hardware angepaßt wurde.

Weiterhin wurde in der Milan-Konferenz Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit den Milan Entwicklern gelegt (Anpassung von eigenen Karten).

Fredi Aschwanden war mit Gemahlin den weiten Weg aus der Schweiz gefolgt und zeigte sich auf der Messe sehr offen auch zu internen Details des HADES.

Delirium Arts präsentierte an zwei Computern die Version 2.08 des bekannten Bildschirmschoners Twilight.

Torsten Lang stellte am Stand von MW-Electronic die ersten NE2000-kompatible PCI Netzwerkkarte mit transparenter Software für den HADES vor. Das Netzwerk lief live am Stand und die Rechner waren über ein RG58-Kabel miteinander verbunden.

Pergamon Interactive Software Design aus Kronberg war mit mehreren Programmen für die Atari und Apple Computer angereist:

- Schecks ist eine Verwaltung von Girokonten und Sparbüchern mit oder ohne Depotkonten und zusätzlichen Druckoptionen.

- Audin, eine Tonträgerverwaltung, die sauber über ein installiertes GDOS ausgibt.

- Tarkus ist ein rahmenorientiertes Satzprogramm für die Gestaltung von einseitige Formularen mit der Anbindung an beliebige Datenbanken.

- Der Fontmanager für NVDI liegt in der Version 3.0 vor und hört auf den Namen ARKUS.

- Pegasus, ein Adressmanager der Sonderklasse (2 Mrd. Datensätze, Datenexport für Papyrus, Vektor-GDOS- oder ASCII-Ausgabe, Postleit-, Bankleitzahlen- und Auslandsvorwahlentabelle).

- In&Out ist ein unter Mac OS laufende Einnahmen- und Überschußrechnung für Selbstständige und Freiberufler.

Adresse: | Medusa Computer Systems Buchaldenstrasse CH-8610 Ustern
Telefon: | 0041-1940-1936
Telefax: | 0041-1940-1949

Adresse: | MW electronic Heisterbacher Straße 96 53639 Königswinter
Telefon: | 02223-1567
Telefax: | 02223-26982

Adresse: | Delirium Arts Peter Scheerer, Alvar Freude, Dragan Espenschied Lauffener Straße 11 D-74226 Nordheim
Telefon: | 0 71 33 - 1 47 39
Telefax: | 0 71 33 - 57 67

email an: Dragan Espenschied; Bestellungen etc.

MausNet: Alvar Freude

bzw. email an: Alvar Freude

Copyright © by ATOS
Letzte Aktualisierung am 16. Oktober 1997